TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **VST vai tehniskie noteikumi** | **Orientējošais kopējais piegāžu apjoms** |
| Plakanie sliežu paliktņi 180mm sliežu pēdai KS-180-01 vai analogs | Materiāls: tērauds  Paliktņi paredzēti sliežu stiprināšanai pie koka gulšņiem ar kabām 16x16mm.  Bez slīpuma.  Sliedes pēdas platums:180mm.  Minimālais paliktņa biezums: ne māzāk kā 16mm.  Paliktņa platums ne mazāk kā 150mm.  Rasējums pievienots 1. pielikumā. | 2022. gadā: 3000 gab.  2023 gadā: 6000 gab. |