**Tehniskās apkopes darbu saraksts**

1. Vērtņu līmeņojuma pārbaude;
2. Vārtu līdzsvarojuma pārbaude;
3. Trošu pārbaude un eļļošana;
4. Atsperu pārbaude un eļļošana;
5. Ritentiņu turētāju pārbaude, eļļošana;
6. Ritentiņu pārbaude un eļļošana;
7. Blīvējuma kvalitātes pārbaude;
8. Skrūvju savienojumu pievilkšana;
9. Elektrisko ierobežotāju pārbaude;
10. Elektriskās shēmas elementu darbības pārbaude;
11. Vertikālo vaduļu pārbaude;
12. Eļļas līmeņa pārbaude reduktorā;
13. Elektropiedziņu darbības pārbaude;
14. Drošības ierīču pārbaude;
15. Darbības kompleksa pārbaude;
16. Eņģes eļļošana;
17. Skrūvju savienojumu pievilkšana;
18. Aiztures pārbaude un eļļošana;
19. Gājēju vārtiņu un to slēdzēja pārbaude;
20. Bultas un savienojumus pārbaude, eļļošana;
21. Apakšēja un augšēja slēdzēja pārbaude un eļļošana;
22. Eņģes savienojumu pārbaude;
23. Augšējā rullīša pārbaude;
24. Apakšējas sukas pārbaude;
25. Elektrisko piedziņas eļļošana;
26. Elektrisko piedziņas stiprinājumu un balsteņu pārbaude.