**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI (CENU APTAUJAI)**

*stikloto konstrukciju nomaiņas, regulēšanas*

*vai remonta pakalpojums*

Datums: 2022. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sabiedrības pilns nosaukums** |  |
| **Sabiedrības reģistrācijas numurs** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Ieņemamais amats** |  |
| **Tālruņa numurs** |  |
| **Elektroniskā pasta adrese** |  |

turpmāk tekstā – pretendents

1. **PIETEIKUMS**

**3.1.** Apliecinām, ka pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parāda, kas pārsniedz 150,00 *euro*, un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

**3.2.** Apliecinām, ka pēc pieprasījuma pretendents iesniegs informāciju (apliecinājumu) par politiski nozīmīgu/-ām personu/ām.

**3.3.** Apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir pietiekamie tehniskie un cilvēku resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un prasībām atbilstošus pakalpojumus.

**3.4.**Esam iepazinušies ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju un atzīstam to par:

 izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

 pilnveidojamu:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka ir nepieciešams pilnveidot dokumentāciju, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.*  *Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms pieteikuma iesniegšanas.* |

**3.5.**Apakšuzņēmēju piesaiste:

 apliecinām, ka pakalpojumus sniegsim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;

 pakalpojumu sniegšanai ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t. sk., pašnodarbinātas personas):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds** | **Nododamie uzdevumi** | **Veicamo uzdevumu apjoms no kopējā apjoma %** | **Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē** |
| [nosaukums] | 1. … 2. … 3. … | … % | 0,00 |

**3.6.**Pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā (norādiet pieredzi vismaz 3, bet ne vairāk kā 5 līgumu izpildē):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (pasūtītāja kontaktpersona)** | **Objekta nosaukums, darbu veids, izpildes vieta** | **Darbu izpildes periods un datums** |
| **1.** | [nosaukums] | [atbilde] | [atbilde] |
| **2.** | [nosaukums] | [atbilde] | [atbilde] |
| **3.** | [nosaukums] | [atbilde] | [atbilde] |

**3.7.**Pretendentam uz piedāvājumu iesniegšanas dienu ir ievesti šādi standarti (nepieciešamība gadījumā pretendentam ir jāspēj iesniegt dokumentu, kas apliecina (pierāda) standarta ievešanu):

  LVS EN ISO 9001:2015 (starptautisks kvalitātes pārvaldības sistēmas standarts);

  LVS ISO 45001:2018 (arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi);

  cits (lūdzam norādīt) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **PIEDĀVĀJUMS**

**4.1.**Finanšu piedāvājamus:

**4.1.1.** Nomaiņai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aptuvenais izmērs ailei (platums x augstums mm) | Vērtņu konfigurācija | Darba izmaksas *euro* bez PVN par **viena loga nomaiņu** saskaņā ar tehnisko specifikāciju (ieskaitot furnitūru un citus ar loga nomaiņu saistītos izdevumus) |
| 1550x2670 | Divdaļīgs ar vienu veramu un otru verami-atgāžamu vērtni. 6 kameru, trīs stiklu 36mm. |  |
| 1550x1940 | Divdaļīgs ar vienu veramu un otru verami-atgāžamu vērtni. 5 kameru, divu stiklu 24mm. |  |
| 1360x2520 | Divdaļīgs ar vienu veramu un otru verami-atgāžamu vērtni. 6 kameru 44mm. |  |
| 1360x2450 | Divdaļīgs ar verami-atgāžamam vērtnēm, divu stiklu 24mm. |  |
| 1360x1250 | Divdaļīgs ar verami-atgāžamam vērtnēm, trīs stiklu 36mm. |  |
| 1450x1250 | Divdaļīgs ar verami-atgāžamam vērtnēm, divu stiklu 24mm. |  |
| 3000x2200 | Divviru durvis, 6 kameru 44mm. |  |

**4.1.2.**Remontam un regulēšanai:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *euro* bez PVN par vienu darba stundu |
| Vienas darba stundas likme *euro* bez PVN par **loga regulēšanu** saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  |
| Vienas darba stundas likme *euro* bez PVN par **loga remontu** saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  |

**4.1.3.** Materiālam:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cena *euro* bez PVN par vienu kvadrātmetru |
| 24mm-stikla pakete 90% argons + 10% gaiss |  |
| 36mm-stikla pakete 90% argons + 10% gaiss |  |
| 44mm-sikla pakete 90% argons + 10% gaiss |  |

**\****Faktiskās konkrētā pasūtījuma izmaksas saskaņo abu pušu atbildīgās personas.*

**4.2.**Izpildes laiks no pasūtījuma veikšanas brīža:

**4.2.1.** Loga nomaiņai (norāda dienu skaitu no līdz): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**4.2.2.** Loga regulēšanu (norāda dienu skaitu no līdz): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**4.2.3.** Loga remontu (norāda dienu skaitu no līdz): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**4.3.**Garantijas termiņš no jaunā loga nomaiņas (mēneši) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**4.4.** Furnitūras, kura tiks izmantota loga nomaiņā, ražotājs (nosaukums un valsts): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**4.5.**Vēlamā atlīdzības kārtība:

|  |
| --- |
| *Lūdzu norādiet, kāda būtu ieteicamā maksāšanas kārtība līguma ietvaros, ņemot vērā to,  ka priekšapmaksa nav iespējama.* |

**4.6.**Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību:

|  |
| --- |
| *Lūdzu norādiet, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas pasūtītājam jāņem vērā, lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.* |