**PIETEIKUMS, TEHNISKĀS PRASĪBAS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

*sadalošo ugunsdrošības vārtu nomaiņa Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā*

**PIETEIKUMA DAĻA**

Datums: 2021. gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **IESNIEDZĒJS / PRETENDENTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sabiedrības vai izpildītāja pilns nosaukums** |  |
| **Sabiedrības reģistrācijas numurs vai izpildītāja personas kods** |  |
| **Būvkomersanta reģistrācijas numurs** |  |

1. **PRETENDENTA KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Ieņemamais amats** |  |
| **Tālruņa numurs** |  |
| **Elektroniskā pasta adrese** |  |

1. **PIETEIKUMS**

**3.1.** Apliecinām, ka sabiedrība nav maksātnespējīga, netiek likvidēta, tai nav apturēta saimnieciskā darbība, tai nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 *euro* un tā nav izslēgta no PVN maksātāju reģistra (ja persona ir PVN maksātāja).

**3.2.** Apliecinām, ka pēc pieprasījuma iesniegsim informāciju (apliecinājumu) par politiski nozīmīgu/-ām personām.

**3.3.** Apliecinām, ka sabiedrības rīcībā ir pietiekamie tehniskie un cilvēku resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un prasībām atbilstošus ugunsdrošo vārtu ierīkošanas darbus.

**3.4.** Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu un tā realizēšanu dabā, t. sk., bet ne tikai:

1. esošo ugunsdrošo vārtu demontāža un utilizācija;
2. jauno ugunsdrošo vārtu montāža, pieslēgšana pie vadības pults;
3. automātiskās darbības nodrošināšana;
4. montāžas, hermetizācijas darbi (iekļaujot āra hermetizāciju ar skārda apdari vai apmetumu un krāsošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem);
5. regulēšanas darbi;
6. izpilddokumentācijas sagatavošana (iekļaujot montāžas aktus, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācijas izstrādi).

**3.5.**Esam iepazinušies ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju un atzīstam to par:

 izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

 pilnveidojamu:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka Tehniskā specifikācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.*  *Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms pieteikuma iesniegšanas.* |

**3.6.**Pretendentam ir pieredze līdzīgu līgumu izpildē (norādiet ne vairāk kā 3 atbilstošākos izpildītos līgumus par iepirkuma priekšmetu pēdējo 3 (trīs) gadu laikā):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs** | | **Līgumcena** | **Pasūtījuma izpildes gads** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

**TEHNISKO PRASĪBU DAĻA**

**1.** Objekts, kur paredzēts ierīkot ugunsdrošos vārtus, atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā (turpmāk tekstā – objekts).

**2.** Objekta, kur paredzēts ierīkot ugunsdrošos vārtus, lietošanas mērķis ir pazemes publiskā autostāvvieta (turpmāk tekstā – lietošanas mērķis).

**3.** Ierīkojot ugunsdrošos vārtus ugunsizturības klasei ir jāatbilst lietošanas mērķim saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma un Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”. Tomēr izbūvējamo ugunsdrošo vārtu ugunsizturības klasei ir jābūt vismaz EI2-30 saskaņā ar Eiropas ugunsizturības standartu  
BS EN 1634-1:2014+A1:2018 vai ekvivalentam.

**4.** Ierīkojamo vārtu atvēršanas virziens: saskaņojot ar Pasūtītāju montāžas brīdī.

**5.** Provizoriskie ugunsdrošo vārtu izmēri, kurus Izpildītajam ir pienākums precizēt dabā pirms piedāvājuma iesniegšanas: 7600 mm (platums) x 2190 mm (augstums).

**6.** Standarta savienošanas veids.

**7.** Ugunsdrošiem vāriem ir jāatbilst standartiem EN 13241:2003+A2:2016, EN 16034-1:2014 un BS EN 1634-1:2014+A1:2018 vai ekvivalentiem standartiem.

**8.** Objekta sienu tips, kur tiks ierīkoti ugunsdrošie vārti, ir betons.

**9.** Ugunsdrošo vārtu atvēršanas veids: automātiski (ar mehānisma palīdzību) un manuālī.

**10.**Ierīkošanas faktisko darbu veikšanas laiks ir saskaņojams ar Pasūtītāju.

**11.** Pirms piedāvājuma iesniegšanas Izpildītājam ir pienākums obligāti apsekot objektu.

**12.** Pirms piedāvājuma iesniegšanas Izpildītājam ir pienākums veikt ierikojamo vārtu uzmērīšanu dabā.

**13.** Izpildītājam ir jāuzņemas visas izmaksas par transportēšanu un nepieciešamo esošo konstrukciju pārvietošanu (ja tas ir nepieciešams dabā), saskaņojot esošo konstrukciju pārvietošanas darbus ar Pasūtītāju.

**14.** Izpildītājam ir pienākums demontēt esošos vārtus un tos utilizēt.

**15.** Jauniem ugunsdrošiem vārtiem ir jābūt aprīkotiem ar vadības pulti (automātiskās darbības nodrošināšana).

**16.** Visām ugunsdrošo vārtu montāžas vietām ir jābūt hermetizētām.

**17.** Izpildītājam ir pienākums veikt jauno ugunsdrošo vārtu regulēšanas darbus.

**18.** Izpildītājam ir pienākums izstrādāt izpilddokumentāciju (iekļaujot montāžas aktus, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācijas izstrādi).

**PIEDĀVĀJUMA DAĻA**

1. **PIEDĀVĀJUMS**

**4.1.** Cenas piedāvājumu Pretendents iesniedz brīvā formā, sastādot tāmi, kurā atspoguļo veicamos darbus un gala cenu par ugunsdrošo vārtu ierīkošanu.

**4.2.** Vai ir iespējams darbus realizēt viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas:

 Jā;

 Nē.

**4.3.**Ja atbilde uz iepriekš minēto jautājumu ir „Nē”, lūdzam sniegt informāciju par maksimālo izpildes laiku no līguma noslēgšanas dienas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pasūtījuma izpildes laika periods dienās).

**4.4.**Garantijas laiks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mēneši no  
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas).

**4.5.**Vai Izpildītājs piedāvā veikt apkopi garantijas laikā:

 Jā;

 Nē.

Ja atbilde uz jautājumu ir „Jā”, lūdzu sniegt turpmāk minēto informāciju (ja atbilde uz jautājumu ir „Nē”, informāciju sniegt nav nepieciešams).

**4.5.1.** Vienas apkopes cena *euro* bez PVN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**4.5.2.** Vienas apkopes cenā ir iekļautas darbības (punktu skaits nav ierobežots un Pretendents ir tiesīgs tos papildināt vai samazināt):

1) ..

2) ..

3) ..

**4.5.3.** Apkopes biežums garantijas laikā: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**4.5.4.** Apkopes cena ir spēkā līdz: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datums).

**4.5.5.** Vai apkopes cena ir spēkā:

 ja apkopes līgumu noslēdz vienlaikus ar ugunsdrošo vārtu ierīkošanas veikšanas līguma noslēgšanu;

 ja apkopes līgumu noslēdz \_\_\_\_\_\_\_ (mēnešu) laikā pēc ugunsdrošo vārtu ierīkošanas pabeigšanas.

**4.6.** Vai izpildītāja darbiniekiem, kuri faktiski veiks būvdarbus objektā uz vietas ir sadarbspējīgs Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts:

 Jā;

 Nē.

**4.7.**Ja atbilde uz pieteikuma 4.5. jautājumu ir „Nē”, lūdzam sniegt informāciju, vai līguma noslēgšanas piedāvājumu gadījumā izpildītājs veiks sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta ieguvi darbiniekiem, kuri faktiski veiks ierokošanu objektā:

 Jā;

 Nē.

**4.8.**Vēlamā atlīdzības kārtība:

|  |
| --- |
| *Lūdzu norādiet, kāda būtu ieteicamā maksāšanas kārtība līguma ietvaros, ņemot vērā to,  ka priekšapmaksa nav iespējama.* |

**4.9.**Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību:

|  |
| --- |
| *Lūdzu norādiet, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas pasūtītājam jāņem vērā, lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.* |