Tehnikās specifikācijas **5.pielikums**

**Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu veidi un apkopes biežums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iekārtas grupas Nr. | Iekārtu nosaukums | (1)Iekārtu skaits(gab.) | (2)Apkopesbiežums(gadā)  | (3)Apkopes skaits(gadā) |
| 1. | Gaisa apstrādes iekārtas ar iebūvētu rekuperatoru (AHU ) (15 adreses) | 56 | 2 | 112 |
| Iekārtas VS-55-R-PH papildus apkopes darbi (1 adrese) | 1 | 12 | 12 |
| 2. | Nosūces / pieplūdes ventilācijas (20 adreses) | 329 | 2 | 658 |
| 2.1. | Ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana saskaņa ar MK238, ievērojot punktu 91., 92., 93. (tajā skaitā rezerves daļu un filtru cenas)\* |  |  |  |
| 2.1. | Vestienas iela 35 (Lit.009) Remontdarbnīca | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 2.1. | Vestienas iela 35 (Lit.023) Remontdarbnīca | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 2.1. | Ganību dambis 32 (Lit.004) Remontdarbnīca | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 2.2. | Ventilācijas kanālu, kuru darbība saistīta ar dīgtspējīgo gāžu, tvaiku vai putekļu nosūkšanu pārbaude un tīrīšana saskaņa ar MK 238, ievērojot punktus 92.,93. un 94. (tajā skaitā rezerves daļu un filtru cenas) |  |  |  |
| 2.2. | Brīvības iela 191 (Lit.003) Virtuve | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Brīvības iela 191 (Lit.022) Krāsotava | 1 | 2 | 2 |
| 2.2. | Vienības gatve 16 (Lit.001) Krāsotava | 1 | 2 | 2 |
| 2.2. | Vienības gatve 16 (Lit.002) Virtuve | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Kleistu iela 28 (Lit.007) Virtuve | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Vestienas iela 35 (Lit.001) Krāsotava | 1 | 2 | 2 |
| 2.2. | Vestienas iela 35 (Lit.025) Virtuve | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Rūsiņa iela 3 (Lit.001) | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Gaisa dzesēšanas sistēma  | 1 | 1 | 1 |
| 4.  | Kasešu tipa gaisa dzesētāji (Fan coil) | 65 | 1 | 65 |
| 5. | Kondicionieri (32 adreses) | 245 | 1 | 245 |
| 5. | Kondicionieri (13 adreses), kurus jāapkalpo no **2026. gada**. | 85 | 1 | 85 |
| 6. | Kondicionieri serveru telpas (7 adreses) | 21 | 4 | 84 |
| 6. | Kondicionieri serveru telpas (3 adreses), kurus jāapkalpo no **2026.gada**. | 3 | 4 | 12 |
| 7. | Gaisa aizkari elektriskie (8 adreses) | 19 | 2 | 38 |
| 8. | Gaisa sausinātāji (2 adreses) | 2 | 2 | 4 |
| 9. | Dūmgāžu nosūcēji (2 adreses) un attīrīšanas sistēma krāsotavā (1 adrese) | 14 | 2 | 28 |
| 10. | Rekuperatori (5 adreses) | 19 | 2 | 38 |
|  | Kopā: | **871** |  | **1394.5** |

***\*****2.1. punktā norādītie objekti jāpārbauda un jātīra vienu reizi visā līguma darbības laikā (līguma termiņš 2 gadi).*