6. pielikums

**Tehniskās apkopes un uzturēšanas darbu saraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Pakalpojums | Mērvienība | Prognozētais apjoms\* 3 (trīs) gadiem |
| 1. | *Sadzīves, ražošanas un lietus kanalizācijas tīklu apkopes un uzturēšanas darbi* | | |
| 1.1. | Cauruļvadu skalošana, aku izsūkšana, izmantojot vakummašīnu | *st.* | 1200 |
| 1.2. | Cauruļvadu CCTV inspicēšana (stāvokļa novērtēšanai, līmeņa mērīšana) | *st.* | 20 |
| 1.3. | Kanalizācijas notekūdeņu nodošana utilizācijai | *m3* | 710 |
| 1.4. | Cauruļvadu kausēšana ziemas periodā, izmantojot ziemas apstākļiem paredzēto tehniku | *st.* | 30 |
| 1.5. | *Darbības ar bīstamajiem un ražošanas atkritumiem:* | | |
| 1.5.1. | Ūdens - tauku maisījuma nodošana utilizācijai no tauku atdalītājiem | *m3* | 100 |
| 1.5.2. | Smilšu maisījuma savākšana no cauruļvadiem un akām | *m3* | 105 |
| 1.5.3. | Eļļaino ūdeņu utilizācija no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām, kods 130507 | *t* | 40 |
| 1.5.4. | Naftas produktu un bīstamo atkritumu iekārtu tīrīšana, apkope | *reize* | 62 |
| 2. | *Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un uzturēšanas darbi* | | |
| 2.1. | Apkopes un uzturēšanas darbi | *st.* | 48 |
| 2.2. | *Darbības ar bīstamajiem un ražošanas atkritumiem:* | | |
| 2.2.1. | Naftas produktu atkritumu utilizācija eļļas/ūdens maisījums, kods 130507 | *t* | 50 |
| 2.2.2. | Izlietotā naftas produktu absorbenta utilizācija, kods 150202 (bonas, pārslas, paklāji) | *t* | 12 |
| 2.2.3. | Izlietotā naftas produktu absorbenta utilizācija, kods 150202 (absorbenta granulas) | *t* | 15 |
| 2.2.4. | Izlietotā naftas produktu absorbenta utilizācija, kods 160708 (tvertņu un nosēdaku tīrīšanas atkritumi) | *t* | 3 |
| 2.2.5. | Ar naftas produktiem piesārņotās grunts utilizācija, kods 170503 | *t* | 18 |
| 2.3. | *Lietus notekūdeņu sistēmas vai ražošanas tvertņu un nosēdaku tīrīšana:* | | |
| 2.3.1. | Specializētās vakuumašīnas darbs | *st.* | 180 |
| 2.3.2. | Tehniķa darbs (filtra elementu nomaiņa u.c. palīgdarbi) | *st.* | 120 |
| 2.3.3. | Smilšu utilizācija | *t* | 300 |
| 2.3.4. | Atkritumu utilizācija no smilšu uztvērējiem, kods 190802 | *t* | 900 |
| 3. | *Novērošanas un kontroles darbi\*\** | | |
| 3.1. | *Laboratorijas darbi:* | | |
| 3.1.1. | NPK gruntī (ar gāzu hromatogrāfiju) | *gab.* | 120 |
| 3.1.2. | NPK ūdenī (ar gāzu hromatogrāfiju) | *gab.* | 120 |
| 3.1.3. | BTEX ūdenī | *gab.* | 120 |
| 3.1.4. | BTEX gruntī | *gab.* | 120 |
| 3.2. | *Urbšanas darbi\*\*\*:* | | |
| 3.2.1. | Urbšanas darbi (mehāniskais agregāts) | *m* | 9 |
| 3.2.2. | Urbšanas darbi (rokas urbšanas iekārta) | *m* | 9 |
| 4. | *Remontdarbi:* | | |
| 4.1. | Pretendenta piedāvātā brigādes\*\*\*\* vienas stundas cena EUR (bez PVN) par remontdarbu veikšanu | *st.* | 120 |
| 4.2. | Pretendenta piedāvātā brigādes\*\*\*\* vienas stundas cena EUR (bez PVN) par avārijas seku likvidācijas darbiem | *st.* | 120 |

\* *Norādītais prognozētais apjoms nav līguma priekšmets, bet tiek izmantots, lai pretendents aptuveni varētu gūt priekšstatu par tā apjomu.*

*\*\* Novērošanas un kontroles darbi veicami tikai pēc Pasūtītāja pieteikuma.*

*\*\*\* Urbšanas darbi ir paredzēti gruntsūdens monitoringam, lai izsekotu iespējamo piesārņojumu.*

*\*\*\*\* “Brigādes” – darba spēks, kas iesaistīts remontdarbu un avārijas seku likvidācijas darbu veikšanā.*