**KONDICIONIERA UN PĀRVAIDOTĀJA PIEGĀDE**

*tehniskā specifikācija*

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950.

**Līguma termiņš:** 24 mēneši no preces iegādes dienas, ieskaitot garantijas periodu.

**Pakalpojuma apraksts:** piegāde ir nepieciešami, lai nodrošinātu Pasūtītājas tramvājus Tatra T3M un T3A ar kondicionieriem vadītāja kabīnēs.

**Pakalpojuma nosacījumi:**

1. Gantijas termiņš vismaz 24 mēneši.
2. Preces nosaukumi ir informatīvi un Piegādātājs var piedāvāt ekvivalentu.
3. Preču izmēri nav maināmi transportlīdzekļu izmēru dēļ.
4. Piegādi jāveic 2 nedēļu laikā no pasūtīja izdarīšanas dienas.

**Preces informatīvie nosaukumi:**

1. Kondicioniers: INDEL B SLEEPING WELL 1000 TOP (24V)
2. Pārveidotajs: DC/DC pārveidotājs SIEMENS 6EP1536-3AA00.

**Kondicioniera tehnsikais raksturojums:**

1. Elektrības padeve „barošana”: - 24VDC.
2. Dzesēšanas jauda (vismaz):
   1. „STANDART” - 650W;
   2. „TURBO” - 950W.
3. Dzesēšanas gāze un uzlāde - R134a, 0,350 kg.
4. Gabarīta izmēri:
   1. Ārējs bloks: 646mm x 434mm x 196mm;
   2. Iekšējs bloks:626mm x 260mm x 108mm.
5. Komplekts: iekšējais un ārējais bloks.
6. Kondicionēšanas veids: horizontālais kondensatoru veids.

**Pārveidotaja tehnsikais raksturojums:**

1. Ieejas spriegums: no 200 līdz 900 VDC (palaišanas spriegums – 400V).
2. Izejas spriegums: no 24 līdz 28,8 VDC.
3. Nominālā strāva: 20A (480W).
4. Gabarīta izmērs: 90mm x 125mm x 125mm.