06.07.2022 Nr. N-2022/4461

**AS "Komunālprojekts"**

kproject@versija.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

siltumtīklu pārbūvei (pārvietošanai) Ganību dambī 32

Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju (BID) **esošo siltumtīklu Dn65 mm un Dn50 mm pārbūvei Ganību dambī 32, Rīgā** ievērot sekojošas AS “RĪGAS SILTUMS” tehniskās prasības:

Lai pārbūvētu esošos siltumtīklus Dn65 mm un Dn50 mm, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.574 jāizstrādā siltumtīklu pārbūves (pārvietošanas) BID un jāsaskaņo noteiktā kārtībā, tajā skaitā ar siltumtīklu īpašnieku un ar AS "RĪGAS SILTUMS".

Siltumtīklu pārbūvi paredzēt bezkanāla tehnoloģijā, izmantojot rūpnieciski izolētus cauruļvadus ar 2.sērijas siltumizolāciju un kontrolsistēmu.

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Valdes loceklis (paraksts \*) U. Osis

I. Verze 67017386

**\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.**